Hamilton DTM Installationsanleitung        www.hamiltoncompany.com
___________________________________

Der Hamilton DTM läuft auf den folgenden Betriebsystemen:
    - Windows XP 32 Bit
    - Windows 7 32 Bit oder 64 Bit
    - Windows 8 64 Bit

Das Software-Paket "ArcSensorDTM_x.x.x_Setup.msi" beinhaltet und installiert 
die folgenden Komponenten:
    - ArcSensorDTM (lauffähig in einer FDT-Rahmenapplikation wie HDM
      = Hamilton Device Manager => separates SW-Paket und Installation)
    - Vorinstallation der Wireless-Konverter-Treiber
    - Vorinstallation des USB-RS485-Konverter-Treibers

Stecken Sie keine Konverter in Ihren Computer ein, bevor die Software-Installation 
des DTM beendet ist!

Für die Installation sind Administratorrechte auf dem Computer erforderlich.

1.  Entpacken Sie die ZIP-Datei und führen Sie "ArcSensorDTM_x.x.x_Setup.msi" aus.

2.  Abhängig von Ihrer Computer-Umgebung kann eine Windows-Mitteilung
    "Datei öffnen - Sicherheitswarnung" angezeigt werden, wählen Sie "Ausführen".

3.  Willkommen-Fenster: Wählen Sie "Weiter".

4.  Lizenzvereinbarungs-Fenster: Wählen Sie "Ich stimme … zu" und fahren Sie fort
    mit "Weiter".

5.  Installationsverzeichnis-Fenster: Akzeptieren Sie die Vorgaben und fahren Sie 
    fort mit "Weiter".

6.  Vorbereitung der Installation abgeschlossen-Fenster: Wählen Sie "Installieren".

7.  Bei Windows 7/8 kann ein Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt werden,
    wählen Sie "Ja".

8.  Abhängig von den Windows-Sicherheitseinstellungen Ihres Computers kann eine
    erste Windows-Mitteilung angezeigt werden, für
    - Windows XP: "Software Installation", wählen Sie "Continue Anyway".
    - Windows 7/8: "Windows Security", wählen Sie "Install".

9.  Abhängig von den Windows-Sicherheitseinstellungen Ihres Computers kann eine
    zweite Windows-Mitteilung angezeigt werden, für
    - Windows XP: "Software Installation", wählen Sie "Continue Anyway".
    - Windows 7/8: "Windows Security", wählen Sie "Install".

10. Fertigstellungs-Fenster: Wählen Sie "Fertigstellen".

11. Stecken Sie nun Ihren Konverter in die USB-Schnittstelle Ihres Computers ein.
    - Im Fall von einem USB-RS485 Konverter wird der Treiber automatisch installiert.
    - Im Fall von einem Wireless Konverter:
      > Bei Windows XP folgen Sie den nächsten Schritten 12 - 15.
      > Bei Windows 7/8 wird der Treiber automatisch installiert.

12. Neue Hardware gefunden-Fenster: Wählen Sie "Nein, dieses Mal nicht" und fahren 
    Sie fort mit "Weiter".

13. Neue Hardware gefunden-Fenster: Wählen Sie "Installiere die Software automatisch
    (Empfohlen)" und fahren Sie fort mit "Weiter".

14. Abhängig von von den Windows-Sicherheitseinstellungen Ihres Computers kann eine
    Windows-Mitteilung "Hardware Installation" angezeigt werden, wählen Sie
    "Trotzdem weiterfahren".

15. Neue Hardware gefunden-Fenster: Wählen Sie "Fertigstellen".
